해킹과 침투의 시대,

보안을 배우다 과제 제출

이지현 000214

1장.  네트워크의 개요와 규모에 따른 네트워크 종류를 서술하시오.

2장. OSI(Open System Interconnection) 7계층을 서술하시오.

문항 1. 네트워크의 개요와 규모에 따른 네트워크 종류를 서술하시오.

네트워크(network)란 전송매체 링크로 연결된 장치들의 모임이다.

송신자의 메시지를 수신자에게 전달하는 과정으로 연결형태에 따라서 무선 네트워크와 유선 네트워크로 나눠진다.

장치는 컴퓨터만이 아니라 프린터, 데이터 송수신 장치가 될 수 있다. 네트워크는 규모에 따라 LAN과 WAN, MAN, PAN (WPAN) 종류가 있다.

LAN(Local Area Network)은 비교적 가까운 거리에 위치한 소수의 장치들을 서로 연결한 네트워크를 말한다. 일반적으로 하나의 사무실, 하나 또는 몇 개의 인접한 건물을 연결한 네트워크를 말한다.

WAN(Wide Area Network)은 둘 이상의 LAN이 넓은 지역에 걸쳐 연결되어 있는 네트워크를 말한다. 일반적으로 지역과 지역, 국가와 국가간을 서로 연결하는 네트워크를 말한다.

둘 이상의 LAN이 연결되기 위해서는 라우터(router)라는 장치가 있어야 하는데, 라우터는 하나의 LAN과 또 다른 네트워크를 연결하는 역할을 한다.

한마디로 LAN 소규모 지역에 위치한 호스트로 구성된 네트워크이고, MAN은 도시규모에 위치한 호스트로 구성된 네트워크 WAN은 국가 규모 이상의 넓은 지역에 위치한 호스트로 구성된 네트워크이다.

문항 2. OSI(Open System Interconnection) 7계층을 서술하시오.

OSI 모델은 네트워크 통신 과정을 7개의 계층으로 구분한다. 이 계층 모델은 매우 쉽게 네트워크 통신을 이해할 수 있게 한다.

7계층 응용계층을 말하며 OSI의 최상위에 있는 응용 계층은 네트워크 활동들에 대한 모든 기본적인 인터페이스를 제공하며, 전형적으로 사용자에게 보이는 유일한 계층이다.

6계층은 표현계층으로 응용계층으로부터 전송 받거나 전달되는 데이터의 인코딩과 디코딩은 이계층에서 이뤄진다. 그리고 안전하게 데이터를 사용하기 위해 몇 가지 암호화와 복호화 형식도 가지고 있다.

5계층 세션 계층은 두 대의 컴퓨터 사이의 세션이나 대화를 관리한다. 모든 통신장비를 연결하고 관리하면 종료한다. 또 순간적으로 연결이 끊어지는 것을 막고 호스트 사이의 연결을 적절하게 종료시키기 위한 기능과 연결이 단방향인지 양방향인지에 대한 것을 담당한다.

4계층 전송계층의 가장 중요한 목적은 아래 계층에 신뢰성 있는 데이터를 전송할 수 있게 한다. 형태는 흐름 제어, 분할, 재조깁, 오류 관리를 포함하지만 전송 계층은 지점과 지점 간의 오류가 없음을 보장해준다. 전송 계층은 연결 지향적인 프로토콜과 비연결 지향적인 프로토콜을 제공하며, 방화벽과 프록시 서버가 이 계층에서 동작한다. OSI 계층중에서 가장 중요한 계층 중 하나다.

3계층 네트워크 계층은 가장 복잡한 OSI 계층 중 하나로, 물리적인 네트워크 사이의 라우팅을 담당하며, 라우터가 이 계층에서 동작한다. 긜고 네트워크 호스트의 논리적인 주소를 관리하고 패킷을 분할해 프로토콜을 식별하는 기능, 오류 탐지 같은 몇 가지 경우를 담당 한다.

2계층 데이터 링크 계층 물리적인 네트워크 사이의 데이터 전송을 담당한다. 가장 중요한 목적은 물리적인 장비를 식별하는 데 사용되는 주소 지정 체계와 데이터가 변조되지 않았음을 확증하기 위한 오류 확인을 제공하는 것이다.  브리지오 스위치가 이 계층에서 동작하는 물리적인 장비이다.

1계층 물리 계층 OSI모델에서 가장 아래에 위치하는 물리 계층은 네트워크 데이터가 전송될 때 사용되는 물지거 매개체이다. 물리계층은 전압, 허브, 네트워크 어댑터, 리피터, 케이블 명세서를 포함해 모든 하드웨어의 물리적이고 전자적인 특성을 정의한다. 물리 계층은 연결을 설정하고 종료하며, 공유된 통신 자원을 제공하고, 아날로그를 디지털로 디지털을 아날로그로 바꾼다.