1. 네트워크의 개요와 규모에 따른 네트워크 종류를 서술하시오.

- 네트워크(network)란 전송매체 링크로 연결된 장치들의 모임이다.

장치는 컴퓨터만이 아니라 프린터, 데이터 송수신 장치가 될 수 있다.

네트워크는 규모에 따라 LAN과 WAN으로 구분한다.

- PAN은 가장 작은 규모의 네트워크를 뜻한다.

- LAN은 300m 이하의 근거리 통신 회선으로 연결되는

방식으로 집, 학교, 회사 등에 구축되는 네트워크를 뜻한다.

- MAN은 도시 내, 대규모 대학 캠퍼스 내부와 같은 중거리를 연결한다.

- LAN을 고속의 백본으로 묶어 고속 데이터 통신에 적합하다.

- WAN은 지리적으로 흩어진 통신망을 의미한다. 국가와 국가, 대륙과 대륙 등

장거리 지역을 연결하는 네트워크다.

2. OSI 7계층을 서술하시오 .

1계층(물리 계층, Physical Layer) : 시스템 간의 연결로 전자 파장을 전달하는 공간 자체, 즉 랜 선 등을 말함

2계층(데이터 링크 계층, Data link layer) : 두 포인트(Point to Point) 간 신뢰성 있는 전송을 보장하기 위한 계층. 주소로서 MAC 주소를 사용하며, MAC 주소는 총 12개의 16진수 숫자로 구성됨

3계층(네트워크 계층, Network layer) : 여러 개의 노드를 거칠 때마다 경로를 찾아주는 역할을 하는 계층. 다양한 길이의 데이터를 네트워크를 통해 전달하고, 전송 계층이 요구하는 서비스 품질(QoS)을 제공하기 위한 기능적·절차적 수단을 제공함

4계층(전송 계층, Transport layer) : 양 끝단(End to end)의 사용자들이 신뢰성 있는 데이터를 주고받을 수 있도록 해줌으로써, 상위 계층들이 데이터 전달의 유효성이나 효율성을 생각하지 않도록 해줌

5계층(세션 계층, Session layer) : 양 끝단의 응용 프로세스가 통신을 관리하기 위한 방법을 제공함

6계층(표현 계층, Presentation layer) : 코드 간의 번역을 담당하는 계층. 사용자 시스템에서 데이터의 구조를 통일하여 응용 계층에서 데이터 형식 차이로 발생하는 부담을 덜어줌

7계층(응용 프로그램 계층, Application layer) : 사용자나 응용 프로그램 사이에 데이터의 교환이 가능하게 하는 계층. 응용 프로세스와 직접 관계하여 일반적인 응용 서비스를 수행함