규모에 따른 네트워크 분류

규모에 따른 네트워크 분류는 최근 가장 자주 언급되는 방식이다. 우선 PAN(Personal Area Network)은 가장 작은 규모의 네트워크를 뜻한다. 다음으로 LAN(Local Area Network)은 300m 이하의 근거리 통신 회선으로 연결되는 방식으로 집, 학교, 회사 등에 구축되는 네트워크를 뜻한다.

MAN(Metropolitan Area Network)은 도시 내, 대규모 대학 캠퍼스 내부와 같은 중거리를 연결한다. LAN을 고속의 백본(backbone)으로 묶어 고속 데이터 통신에 적합하다. WAN(Wide Area Network)은 지리적으로 흩어진 통신망을 의미한다. 국가와 국가, 대륙과 대륙 등 장거리 지역을 연결하는 네트워크다. 인터넷을 사용한다는 것은 이 WAN 네트워크를 사용한다는 뜻이며, 거리가 멀어 고속 데이터 송수신이 어렵고, 인터넷 제공업체(ISP)가 관리한다.

OSI(Open System Interconnection) 7계층

7. Application	사용자 소프트웨어를 네트워크에 접근 가능하도록 한다. 사용자에게 최종 서비스를 제공하는 계층이다.	FTP, SNMP, HTTP, Mail, Telnet 등

6. Presentation	포맷 기능, 압축, 암호화 등의 작업을 수행한다. 텍스트 및 그래픽 정보를 컴퓨터가 이해할 수 있는 16진수 데이터로 변환한다.	압축, 암호, 코드 변환, GIF, ASCII, EBCDIC

5. Session	세션 연결 및 동기화 수행, 통신 방식을 결정한다. 가상 연결을 제공하여 Login/Logout을 수행한다.	반이중, 전이중, 완전이중 결정, SSL

4. Transport	가상연결, 에러 제어, Data 흐름 제어를 하며 사용하는 단위는 Segment이다. 두 개의 종단 간 End-to-End 데이터 흐름이 가능하도록 논리적 주소를 연결한다. 신뢰도, 품질보증, 오류탐지 및 교정 기능을 제공한다. 다중화가 발생한다. 사용하는 주소는 Port이다.	TCP, UDP

3. Network	경로 선택, 라우팅 수행, 논리적 주소 연결을 한다. 데이터 흐름 조절과 주소 지정 메커니즘을 구현하고 네트워크에서 노드에 전송되는 패킷 흐름을 통제하여 상태 메시지가 네트워크상에서 어떻게 노드로 전송되는가를 정의한다. 단위는 Packet(Datagram)이고 사용하는 주소는 IP이다.	IP, ICMP, IGMP, APP, RARP, 라우팅 프로토콜(RIP, OSPF, BGP 등)

2. Data Link	MAC 주소를 통한 물리 주소를 결정한다. Point-to-Point(점대점)연결을 하며 에러 제어와 흐름제어 데이터 전송의 역할을 하며 사용하는 단위는 Frame이다. 전송 오류를 처리하는 최의 계층이다.	흐름 제어, 오류 제어(ARQ), 브리지, PPTP, L2TP, HDLC, L2F, Frame Relay

1. Physical	전기적, 기계적 연결을 정의하고 실제 Data Bit를 전송한다. 단위는 Bit이며 전기적신호, 전압구성, 케이블, 인터페이스 등을 구성한다. Data Rates, line noise control, 동기화 기능을 수행한다.	동축케이블, 광섬유, Twisted Pair Cable 등