IoT의 첫 번째 특징은‘ 서비스’이다. 처음 IoT 개념을 표준화한 ITU에서는 IoT를 현재와 진화하는 상호 운영 가능한 정보통신 기술을 바탕으로 물리적 또는 가상의 사물들을 연결하여 서비스를 제공해 주는 세계적인 기반 구조로 정의하였다. 이 정의에서 이미 IoT는 서비스를 위한 기반으로 보고 있으며 통신, 네트워크, 소물(小物) 기기들은 서비스를 제공해 주기 위한 요소(Component) 기술로 볼 수 있다. 따라서 서비스에 대한 고려 없는 IoT 기술은 존재 가치가 작아질 수밖에 없다.

IoT의 두 번째 특징은‘ 다양성’이다. IoT 서비스를 보면 매우 다양하다는 것을 알 수 있다. 우선 공간 측면에서 집안의 기기들을 연결하여 편의성을 제공하는 스마트 홈, 건물 내의 효율적인 시설물 관리를 위한 스마트 빌딩, 도시 문제 해결을 위한 스마트 시티 등이 있다. 그리고 서비스 목적 측면에서 보면 맞춤형 의료를 위한 스마트 헬스, 효율적인 자원 사용을 위한 스마트 에너지, 효율적인 제품 생산을 위한 스마트 팩토리 등이 있다. 그리고 이들 서비스들은 감지기와 작동기 같은 매우 다양한 기기들이 필요하며, LTE, WiFi, 블루투스와 이더넷 같은 다양한 유무선 통신과 네트워크 기술들로 이들 기기들을 연결하고, 클라우드, 빅데이터, 인공지능 같은 다양한 소프트웨어 기술들이 활용되어야 한다. 이와 같이 IoT 서비스는 동작 범위와 목적 측면에서 매우 다양하며 이를 실현하기 위한 기술들도 매우 다양하다.

IoT의 세 번째 특징은‘ 진화’이다. ITU에서 정의한 IoT 개념에 이미 진화하는 기술을 포함하고 있다. 이는 곧 미래의 新기술들도 IoT에 추가적으로 활용될 수 있음을 나타낸 것이다. 실제로 2012년도에 ITU에서 IoT 개념을 정의할 때 5G 이동통신 기술은 존재하지 않았지만 향후 IoT의 주요 기술 요소로 인식되고 있다. 2010년에 공개된 저전력 블루투스(BLE, Bluetooth Low Energy) 기술은 웨어러블 기기와 비콘(Beacon) 시장들을 확대 시키고 있으며 2017년에 새로이 정의한 Flooding 기반의 블루투스 Mesh 기술은 스마트 조명 시장의 주목을 받고 있다. 또한 아마존의 알렉사와 같은 음성 인식 기반 가상 비서 서비스가 2017년도부터 보편적으로 활용되기 시작하였다. 이와 같이 새로운 기술들이 지속적으로 개발되면서 IoT 서비스 시장을 확대시키고 있다.CEP(복잡한 이벤트 처리)는 이벤트를 저장 전에 지속적으로 처리하여 미리 정의된 규칙 집합에 따라 의미 있는 이벤트 또는 이벤트 조합을 식별할 수 있게 하는 일종의 기술입니다. 이벤트는 상태 변경과 같이 발생하는 모든 것으로 정의된다. 복잡한 이벤트 처리는 여러 이벤트 스트림을 처리하고 관련이 없는 것으로 보이는 이벤트를 상호 연결하여 기회 또는 위협을 식별하는 방법이다. 전통적인 이벤트 처리에는 일반적으로 상관관계를 설정하거나 기록 데이터에서 찾아보거나 비교하는 작업이 포함되지 않습니다. 기존의 이벤트 처리 기술과 달리 CEP는 모든 이벤트를 잠재적으로 중요한 것으로 취급하고 이를 비동기적으로 기록한다.

전형적인 CEP 적용 영역은 실제 비즈니스 상황에서 중복되는 "상황 인식", "감지 및 대응" 또는 "추적 기술" 측면의 일부 측면을 갖는 것으로 식별할 수 있습니다. 이들 모두는 들어오는 이벤트에 대한 지속적인 평가가 타당한 활동 모니터링 유형으로 분류될 수 있습니다. CEP는 여러 소스에서 여러 데이터 포인트를 가져와 해당 데이터를 기반으로 복잡한 추론을 수행한다.

CEP 시스템은 이벤트를 수신 및 기록하고 이러한 이벤트 및 관련 데이터의 패턴을 식별할 수 있어야 한다. CEP 시스템은 특히 이벤트의 불발을 처리하기 위해 시간적인 또는 시간 기반 제약도 처리해야 한다.

CEP를 통해 기업은 기회와 위협을 식별하고 이에 신속하게 대응할 수 있으며 이는 오늘날의 급변하는 세계에서 필수적인 요소이다