문항1. 사물인터넷의 핵심 과제 3가지는 무엇인지 쓰고, 각각의 설명을 구체화 하시오. (65점)

창의적 IoT 서비스 시장 창출 및 확산

1. 유망 IoT 플랫폼 개발 및 서비스 확산

2. ICBM 융합 신서비스 개발

3. 이용자 중심의 창의적 서비스 개발

글로벌 IoT 전문기업 육성

1. 개방형 글로벌 파트너십 추진

2. 스마트 디바이스 산업 육성

3. 스마트 센서 산업 육성

4. 전통 산업과 SW 신산업 동반 성장 지원

5. 생애 전주기 종합 지원

안전하고 역동적인 IoT 발전 인프라 조성

1. 정보 보호 인프라 강화

2. 유무선 인프라 확충

3. 기술 개발, 표준화 및 인력 양성

4. 규제 없는 산업 환경 조성

문항2. 사물인터넷 적용 사례를 3부문으로 나누고, 각각의 설명을 구체화 하시오. (35점)

1. 스마트 헬스케어 시스템

IoT는 의료 산업에 수많은 애플리케이션을 제공합니다. 이 기술은 스마트 의료 기기를 사용하여 고품질의 의료 서비스를 제공하는 데 사용될 수 있습니다.IoMT(Internet of Medical Things)라고도 하는 이 기술은 임상 의사 결정에 도움이 되는 중요 데이터를 모니터링하고 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. IoT의료 기기는 환자를 원격으로 실시간으로 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 장치는 천식 발작, 심부전 등과 같은 응급 상황을 즉시 의사에게 보고할 수 있습니다. 이것은 잠재적으로 많은 사람들의 생명을 구하는데 도움을 줄 수 있습니다.

2. 스마트 그리드

스마트 그리드는 또 다른 산업용 IoT 응용 분야입니다. 그리드를 통해 전기 공급 및 수요에 관한 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 자원을 효율적으로 관리하기 위해서는 인공 지능의 적용이 필요합니다.유틸리티 기업은 가동 중단을 보다 효율적으로 관리하기 위해 IoT 스마트 그리드 기술을 사용할 수 있습니다. 이들은 이 기술을 사용하여 부하 분산을 식별하고 신뢰성을 개선할 수 있습니다. 이 기술은 결함 감지 및 수리에도 도움이 될 수 있습니다.스마트 그리드를 통해 전력 회사는 계량기와 변전소를 포함한 모든 자산을 상호 연결할 수 있습니다. 전력 회사들은 송전망 생태계에 IoT 기술을 적용하여 전력 인프라와 자원을 더 크게 제어할 수 있습니다.

3. IoT 센서

IoT 센서는 아두이노 또는 라즈베리 파이와 같은 회로판에 연결된 수동 또는 디지털 센서로 구성됩니다. 회로 기판은 일산화탄소, 온도, 습도, 압력, 진동 및 움직임과 같은 센서 장치에서 수집된 데이터 범위를 측정하도록 프로그래밍할 수 있습니다. IoT 센서가 단순 센서와 차별화되는 것은 서로 다른 물리적 환경에서 데이터를 수집할 수 있을 뿐만 아니라 연결된 기기로 데이터를 전송할 수도 있다는 점입니다.IoT 센서는 자동화를 통해 데이터를 완벽하게 제어하여 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 기업은 이러한 툴을 예측 유지 보수, 효율성 향상 및 비용 절감을 위해 사용할 수 있습니다.