1. 사물인터넷의 핵심 과제 3가지

(1) 해킹 취약성

● 다수의 IoT 기기의 기반인 리눅스 운영체제가 기기에서 올바른 보안을 갖추지 못하거나 적절한 업데이트가 이루어지지 않을 경우 리눅스 웜에 의해 해킹 당할 위험이 존재한다.

● 다양한 응용 분야에서 서로 다른 보안 이슈가 존재한다.

- 지능형 운송과 지능형 진료는 데이터 보안이 매우 중요하다.

- 지능형 도시 관리나 스마트 환경은 인증이 더 중요하다.

- 최상의 보안을 위해서는 서로 다른 응용 시스템에서의 차별적인 중요도를 고려해야 한다.

- 여러 계층에 대한 협력적 해결 방법을 개발하고 계층 교차적인 접근을 해야 한다.

→ 자율적이고 이질적인 시스템 통합 모델을 구축하는 기술이 필요하다.

→ 대규모의 이질적 네트워크를 구축하기 위하여 계층 교차적인 통합 기술을 개발할 필요가 있다.

(2) 표준의 부족

● IoT 기술이 발달될수록 표준의 부족에 따른 경쟁은 계속해서 과열될 것이다.

● IoT는 프로토콜, 즉, 컴퓨터 간의 정보를 주고 받을 때 사용하는 일정 규칙을 기반으로 하여 사물들에게 IoT 기술을 접목한다.

● IoT 라는 신기술이 발달하는 동안에는 표준에 따른 회사 간, 또는 나라 간의 경쟁은 계속해서 치열해지는 부정적인 영향을 낳게 된다.

- Google 과 Nest가 NEST platform을 만들기 위해 활발히 연구를 진행 중이다.

(3) 환경의 영향

● E-waste의 폭발적인 증가에 관련한 문제의 발생이 늘어나고 있다.

- 급격하게 증가하는 소형 전기 부품이 증가하는 E-waste에 기여하고 있다.

- 모든 사물에 전기 전자의 부품이나 정보가 적용되기 때문에 그에 따른 쓰레기의 발생은 환경에 많은 영향을 끼칠 것이다.

● 환경적 영향을 최소화

- 사물의 효율과 내구성을 높이는 것이 매우 중요하다.

- 정보가 전달되고 저장되는 과정이 최소화되어야 한다.

2. 사물인터넷의 적용 사례 3가지

(1) 개인 부문

● 차량을 인터넷으로 연결하여 안전하고 편리한 운전을 도운다.

● 심장박동, 운동량 등의 정보를 제공하여 개인의 건강을 증신시킨다.

● 주거환경을 통합 제어할 기술을 마련하여 생활 편의를 높이고 안전성을 제공한다.

(2) 산업 부문

● 공정을 분석하고 시설물을 모니터링하여 작업 효율과 안전을 제공한다.

● 생산, 가공, 유통부문에 사물인터넷 기술을 접목하여 생산성을 향상시키고 안전유통 체계를 확보한다.

● 주변 생활제품에 사물인터넷을 투입하여 고부가 서비스 제품을 생산한다.

* 산업 서비스로서의 사물인터넷 전제 조건 *

- 필수 조건: 이용자 경험을 고려할 것

- 옵션 조건: 기술 진입 장벽이 높지 않을 것

(3) 공공 부문

● CCTV, 노약자 GPS 등의 사물인터넷 정보를 사용해 재난이나 재해를 예방한다.

● 대기 상태, 쓰레기양 등의 정보를 제공받아 환경오염을 최소화한다.

● 에너지 관련 정보를 제공받아 에너지 관리 효율성을 증대시킨다.

* 미국, 중국, 유럽연합, 일본 등의 국가 *

○ 도시 전체의 공공기물들과 주민들이 효율적으로 상호작용하는 스마트시티 건설을 추진하고 있다.

- 스페인 바로셀로나 시에서는 사물인터넷 개념을 활용한 도시 관리 시스템을 구축함.

- 뉴욕시에서는 마이크로소프트와의 협력을 통해 대테러 감지 시스템을 구축함.